PROCESO: Producción

NOMBRE ENTREVISTADO: Henry Acero

CARGO ENTREVISTADO: Supervisor

Resultado.

1. La Solicitud de una joya da inicio al proceso
2. Si es en 3D el diseño se ejecutan los siguientes pasos;
   1. se pregunta el tamaño, peso y material
   2. se diseña en 3D
   3. se imprime en cera para el proceso
   4. se hace la solicitud del material.
   5. Se recibe material
   6. Se hace micro fundición
   7. Se pule, brilla y se entrega a ventas
3. Si la solicitud de la joya es artesanal se maneja otros procesos
4. Se pregunta el tamaño, peso y material
5. Se hace la solicitud de los materiales
6. Se reciben los materiales
7. Se funden, de ahí salen los lingotes, se fabrica la joya
8. Se pule, se brilla. Y se entrega la joya a ventas …

Entrevistador: Carlos acero.